
Прошивка стосується акумуляторів SE-G5.1 Pro-B ЛИШЕ з платою BMS версії LVESS02_MainBoard_V1.2
За додатковою інформацією краще проконсультуйтесь в техпідтримці виробника акумулятора.
УВАГА! Оновлення програмного забезпечення виконується на свій страх і ризик - ЕлектроДрайв не несе відповідальності за шкоду, яку може призвести ця дія.

1．Підготуйте флешку версії USB2.0 
[image: ]
2. Відформатуйте флешку з файловою системою FAT32
 [image: В якому форматі форматувати флешку]
3. В корені флешки створіть папку “upgrade”.
[image: 图形用户界面, 文本, 应用程序

描述已自动生成]
4. Скопіюйте файл прошивки в папку “upgrade” 
[image: ]
5. Вставте флешку в USB-порт батареї, та дочекайтесь поки індикатор на батареї не перестане блимати, і буде постійно світитись. 
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